**LUBA SOOJUSTRASSI**

**KAITSEVÖÖNDIS**

**TEGUTSEMISEKS**

**Nr.**

**AS Utilitas Tallinna Soojus / AS Utilitas Eesti väljastas käesoleva loa**

LOA TAOTLENUD ISIKU/ETTEVÕTTE ANDMED

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIMI / ÄRINIMI | | | | | ISIKU- VÕI REGISTRIKOOD | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| KONTAKTAADRESS (TÄNAV, MAJA, KORTER, TALU, LINN, VALD, MAAKOND, SIHTNUMBER) | | | |  |  |  |
|  | | | | | |  |
| TELEFON | |  | E-POST |  |  |  |
|  |  | | | |
| OBJEKT | | | | | | |
| TÖÖDE TEOSTAMISE ALUS | | | | | | |
| TÖÖDE ASUKOHT | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJEKTIJUHT / VASTUTAV OBJEKTIJUHT | TELEFON | E-POST |

|  |  |
| --- | --- |
| **järgmistel tingimustel:**   1. Jälgida ja täita kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud määrusi ja eeskirju. 2. Pinnase eemaldamisel lähemal kui 30 cm soojustrassist võib kasutada ainult labidat. Mehhanismide ja löökriistade (kangid, kirkad, kiilud, suruõhu- või elektritööriistad jms) kasutamine on keelatud. 3. Soojustorustiku kaitsevööndis tehnika kasutamise korral peab ehitustööde teostaja tagama kommunikatsioonide seisukorra säilimise paigaldades ülesõite, õhutrasside korral paigaldada kaitsev toestus isolatsioonile jm. 4. Soojustrasse omaniku esindajal on õigus tegutsemine peatada, kui ei täideta kaitsevööndis tegutsemise nõudeid. 5. Kooskõlastama loa väljastajaga, tööde käigus tekkinud tingimuste muutusi 6. Soojustorustiku vigastamise (sh isolatsiooni, betoon kanali, kaevu, vm vigastus) korral teavitama sellest koheselt Utilitas Tallinna Soojus AS operatiivjuhti telefonil 6107111 või AS Utilitas Eesti osakonnajuhatajat. 7. Soojustorustiku vigastamise korral andma järelevalve töötajale selgitusi (sh kirjalikult), tegema koostööd juhtumi täpseks fikseerimiseks protokoll-aktis ning kinnitama andmete õigsust protokollis oma allkirjaga; 8. Hüvitama tööde käigus tekkinud kahju soojustorustikule või selle elementidele. 9. Tagama soojustorustiku märgistuse säilimise tööde tegemise piirkonnas kuni kõigi tööde lõpetamiseni ning taastama endise olukorra, sealhulgas soojustorustiku tähistavad hoiatuslindid ja muud märgistused; 10. Hiljemalt kolme (3) tööpäeva jooksul pärast tööde lõpetamist esitama järelevalve töötaja nõudel digitaalselt AS Utilitas Tallinna Soojus / AS Utilitas Eestile kaetud tööde aktid ja fotod olulisematest ehitise osadest. 11. Tööde lõpetamisel viibib soojustrassi omaniku esindaja võimalusel kaevetööde kohal kuni kaevis on kinni aetud. Kui kohalviibimine ei ole võimalik, siis kohustub kaevetööde tegija teatama kaevise kinni ajamisest ja esitama ülevaatuseks kaetud tööde aktid koos fotodega. 12. Tööde lõppemisel andma garantii, et tegutsemisloa alusel tehtud tööd ei halvenda soojustorustiku olukorda järgneva 2 aasta jooksul. | |
| LOA VÄLJASTAMISE KUUPÄEV | LOA KEHTIVUSE LÕPUKUUPÄEV |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOA SAAJA (OBJEKTI EEST VASTUTAJA)** | | |  |  | |  |  |
| Kinnitan oma allkirjaga, et mulle on näidatud soojustrassi (-de)  asukohta, selgitatud kaitsevööndi ulatust, selles kehtivaid  kitsendusi ja asjakohaseid ohutusabinõusid.  Kohustun tööde teostamisel täitma [ehitusseadustiku](https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015011?leiaKehtiv), majandus- ja  taristuministri 25.06.2015 [määruse nr 73](https://www.riigiteataja.ee/akt/128062015004) „Ehitise kaitsevööndi  ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele  esitatavad nõuded“ sätteid, teisi seonduvaid õigusakte,  käesolevaid tingimusi ning AS Utilitas Tallinna Soojus /AS Utilitas Eesti üldtingimusi  ([www.utilitas.ee](http://www.utilitas.ee))    Kinnitan, et olen loa omaniku nimel volitatud käesolevast loast  tulenevate kohustuste võtmiseks | | | | | | **LOA OMANIKU VOLITATUD ESINDAJA** | |
| EES- JA PEREKONNANIMI | |
| AMETINIMETUS | |
|  |  |
| TELEFON | |
|  |  |
|  |  |
| ALLKIRI | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **LOA VÄLJASTAJA** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EES- JA PEREKONNANIMI | AMETINIMETUS | | ALLKIRI |
| KONTAKTTELEFON | | KUUPÄEV | |